
19 вариант


1. Ограничение(Saturation) (пропускает только красный сигнал)



Upper limit: 1.05

Lower limit: 0.95







1. Dead zone



Start: 0.95


Stop: 1.1







1. Relay












1. Rate limit












1. Quanrizer











Многопортовый переключатель





Примр цифрового сигнала






12 вариант


1. Ограничение(Saturation)



Upper limit: 1.05

Lower limit: 0.95







1. Dead zone



Start: 0.95


Stop: 1.1







1. Relay











1. Rate limited









5.





